RS-232 Switching Code Table

|  |  |
| --- | --- |
| **Serial port settings** | **Baud rate 115200bps, 8-bit data, 1-bit stop, check bit None** |
| **Port 1** | 0x30 0x30 0x30 0x0a 0x0d |
| **Port 2** | 0x30 0x30 0x31 0x0a 0x0d |
| **Port 3** | 0x30 0x30 0x32 0x0a 0x0d |
| **Port 4** | 0x30 0x30 0x33 0x0a 0x0d |
| **Port 5** | 0x30 0x30 0x34 0x0a 0x0d |
| **Port 6** | 0x30 0x30 0x35 0x0a 0x0d |
| **Port 7** | 0x30 0x30 0x36 0x0a 0x0d |
| **Port 8** | 0x30 0x30 0x37 0x0a 0x0d |